概述 | 软件包 | 类 | 使用 | 树 | 已过时 | 索引 | 帮助
上一个类 下一个类 | 框架 无框架
摘要： 嵌套 | 字段 | 构造方法 | 方法 | 详细信息： 字段 | 构造方法 | 方法

## com.example.possdkforandroid
类 R.id

    java.lang.Object
      com.example.possdkforandroid.R.id

包容类：
  R

    public static final class R.id

extends java.lang.Object

字段摘要
`static int` | `bar_HRI_posit_spi`
`static int` | `bar_HRI_type_spi`
`static int` | `bar_img_height`
`static int` | `bar_mode_width_spi`
`static int` | `bar_type_spi`
`static int` | `barcode_data`
`static int` | `barcode_print_but`
`static int` | `barcode_ret_but`
`static int` | `bitmap_falsh_radio`
`static int` | `bitmap_group`
`static int` | `bitmap_imgName`
`static int` | `bitmap_print_but`
`static int` | `bitmap_ram_radio`
`static int` | `bitmap_ret_but`
`static int` | `blue_bluetooth_switch_btn`
`static int` | `blue_button`
`static int` | `blue_get_paired_devs_btn`
`static int` | `blue_lvDevices`
`static int` | `blue_print_barcode`
`static int` | `blue_print_bitmap`
`static int` | `blue_print_cut`
`static int` | `blue_print_feed`
`static int` | `blue_print_gs1`
`static int` | `blue_print_pdf417`
`static int` | `blue_print_qr`
`static int` | `blue_print_rasterimg`
`static int` | `blue_print_text`
`static int` | `blue_print_userfont`
`static int` | `blue_query_state`
`static int` | `blue_r1`
`static int` | `blue_r2`
`static int` | `blue_r3`
`static int` | `blue_r4`
`static int` | `blue_r5`
`static int` | `blue_r6`
`static int` | `blue_r7`
`static int` | `blue_r8`
`static int` | `blue_radiobutton_page`
`static int` | `blue_radiobutton_standard`
`static int` | `blue_radiogroup`
`static int` | `blue_search_dev_btn`
`static int` | `blue_set_canbediscover_btn`
`static int` | `com_baudrate_spi`
`static int` | `com_CloseDevice`
`static int` | `com_openDevice`
`static int` | `com_port`
`static int` | `com_print_barcode`
`static int` | `com_print_bitmap`
`static int` | `com_print_cut`
`static int` | `com_print_feed`
`static int` | `com_print_gs1`
`static int` | `com_print_pdf417`
`static int` | `com_print_qr`
`static int` | `com_print_rasterimg`
`static int` | `com_print_text`
`static int` | `com_print_userfont`
`static int` | `com_query_state`
`static int` | `com_r1`
`static int` | `com_r2`
`static int` | `com_r3`
`static int` | `com_r4`
`static int` | `com_r5`
`static int` | `com_r6`
`static int` | `com_r7`
`static int` | `com_r8`
`static int` | `com_radiobutton_page`
`static int` | `com_radiobutton_standard`
`static int` | `com_radiogroup`
`static int` | `com_txt1`
`static int` | `com_txt2`
`static int` | `gs_ai_spi`
`static int` | `gs_bar_height`
`static int` | `gs_basheight_spi`
`static int` | `gs_data`
`static int` | `gs_hri_type_spi`
`static int` | `gs_mode_width_spi`
`static int` | `gs_print_but`
`static int` | `gs_ret_but`
`static int` | `gs_segmentheight`
`static int` | `gs_sepheight_spi`
`static int` | `gs_type_spi`
`static int` | `menu_settings`
`static int` | `pdf417_appearheight_spi`
`static int` | `pdf417_appearwidth`
`static int` | `pdf417_colnum`
`static int` | `pdf417_corgrade_spi`
`static int` | `pdf417_data`
`static int` | `pdf417_height`
`static int` | `pdf417_print_but`
`static int` | `pdf417_ret_but`
`static int` | `pdf417_rownum`
`static int` | `pdf417_xSize_spi`
`static int` | `qr_boltype_spi`
`static int` | `qr_data`
`static int` | `qr_language_spi`
`static int` | `qr_mode_width_spi`
`static int` | `qr_posit`
`static int` | `qr_print_but`
`static int` | `qr_ret_but`
`static int` | `raster_bold_spi`
`static int` | `raster_data`
`static int` | `raster_paintSize`
`static int` | `raster_print_btn`
`static int` | `raster_ret_btn`
`static int` | `serial_button`
`static int` | `text_alignmenttype_spi`
`static int` | `text_data`
`static int` | `text_fonttype_spi`
`static int` | `text_HorStartingPosition`
`static int` | `text_hortimes_spi`
`static int` | `text_LineHeight`
`static int` | `text_print_but`
`static int` | `text_ret_but`
`static int` | `text_StyleBold`
`static int` | `text_StyleReverse`
`static int` | `text_StyleUnderline`
`static int` | `text_VerStartingPosition`
`static int` | `text_vertimes_spi`
`static int` | `txt1`
`static int` | `usb_button`
`static int` | `usb_CloseDevice`
`static int` | `usb_openDevice`
`static int` | `usb_print_barcode`
`static int` | `usb_print_bitmap`
`static int` | `usb_print_cut`
`static int` | `usb_print_feed`
`static int` | `usb_print_gs1`
`static int` | `usb_print_pdf417`
`static int` | `usb_print_qr`
`static int` | `usb_print_rasterimg`
`static int` | `usb_print_text`
`static int` | `usb_print_userfont`
`static int` | `usb_query_state`
`static int` | `usb_r1`
`static int` | `usb_r2`
`static int` | `usb_r3`
`static int` | `usb_r4`
`static int` | `usb_r5`
`static int` | `usb_r6`
`static int` | `usb_r7`
`static int` | `usb_r8`
`static int` | `usb_radiobutton_page`
`static int` | `usb_radiobutton_standard`
`static int` | `usb_radiogroup`
`static int` | `widget28`
`static int` | `widget29`
`static int` | `widget30`
`static int` | `widget31`
`static int` | `widget32`
`static int` | `widget33`
`static int` | `widget34`
`static int` | `widget35`
`static int` | `widget36`
`static int` | `widget37`
`static int` | `widget38`
`static int` | `widget39`
`static int` | `widget40`
`static int` | `widget41`
`static int` | `widget42`
`static int` | `widget43`
`static int` | `widget44`
`static int` | `widget45`
`static int` | `widget46`
`static int` | `widget47`
`static int` | `widget48`
`static int` | `widget49`
`static int` | `widget55`
`static int` | `widget56`
`static int` | `wifi_add_wifi`
`static int` | `wifi_button`
`static int` | `wifi_connect_network`
`static int` | `wifi_disconnect_wifi`
`static int` | `wifi_lvDevices`
`static int` | `wifi_print_barcode`
`static int` | `wifi_print_bitmap`
`static int` | `wifi_print_cut`
`static int` | `wifi_print_feed`
`static int` | `wifi_print_gs1`
`static int` | `wifi_print_pdf417`
`static int` | `wifi_print_qr`
`static int` | `wifi_print_rasterimg`
`static int` | `wifi_print_text`
`static int` | `wifi_print_userfont`
`static int` | `wifi_printer_ip`
`static int` | `wifi_query_state`
`static int` | `wifi_r1`
`static int` | `wifi_r2`
`static int` | `wifi_r3`
`static int` | `wifi_r4`
`static int` | `wifi_r5`
`static int` | `wifi_r6`
`static int` | `wifi_r7`
`static int` | `wifi_r8`
`static int` | `wifi_radiobutton_page`
`static int` | `wifi_radiobutton_standard`
`static int` | `wifi_radiogroup`
`static int` | `wifi_set_ip`

构造方法摘要
`R.id()`

方法摘要

从类 java.lang.Object 继承的方法
`equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait`

字段详细信息

### bar_HRI_posit_spi

    public static final int bar_HRI_posit_spi

另请参见：
  常量字段值

### bar_HRI_type_spi

    public static final int bar_HRI_type_spi

另请参见：
  常量字段值

### bar_img_height

    public static final int bar_img_height

另请参见：
  常量字段值

### bar_mode_width_spi

    public static final int bar_mode_width_spi

另请参见：
  常量字段值

### bar_type_spi

    public static final int bar_type_spi

另请参见：
  常量字段值

### barcode_data

    public static final int barcode_data

另请参见：
  常量字段值

### barcode_print_but

    public static final int barcode_print_but

另请参见：
  常量字段值

### barcode_ret_but

    public static final int barcode_ret_but

另请参见：
  常量字段值

### bitmap_falsh_radio

    public static final int bitmap_falsh_radio

另请参见：
  常量字段值

### bitmap_group

    public static final int bitmap_group

另请参见：
  常量字段值

### bitmap_imgName

    public static final int bitmap_imgName

另请参见：
  常量字段值

### bitmap_print_but

    public static final int bitmap_print_but

另请参见：
  常量字段值

### bitmap_ram_radio

    public static final int bitmap_ram_radio

另请参见：
  常量字段值

### bitmap_ret_but

    public static final int bitmap_ret_but

另请参见：
  常量字段值

### blue_bluetooth_switch_btn

    public static final int blue_bluetooth_switch_btn

另请参见：
  常量字段值

### blue_button

    public static final int blue_button

另请参见：
  常量字段值

### blue_get_paired_devs_btn

    public static final int blue_get_paired_devs_btn

另请参见：
  常量字段值

### blue_lvDevices

    public static final int blue_lvDevices

另请参见：
  常量字段值

### blue_print_barcode

    public static final int blue_print_barcode

另请参见：
  常量字段值

### blue_print_bitmap

    public static final int blue_print_bitmap

另请参见：
  常量字段值

### blue_print_cut

    public static final int blue_print_cut

另请参见：
  常量字段值

### blue_print_feed

    public static final int blue_print_feed

另请参见：
  常量字段值

### blue_print_gs1

    public static final int blue_print_gs1

另请参见：
  常量字段值

### blue_print_pdf417

    public static final int blue_print_pdf417

另请参见：
  常量字段值

### blue_print_qr

    public static final int blue_print_qr

另请参见：
  常量字段值

### blue_print_rasterimg

    public static final int blue_print_rasterimg

另请参见：
  常量字段值

### blue_print_text

    public static final int blue_print_text

另请参见：
  常量字段值

### blue_print_userfont

    public static final int blue_print_userfont

另请参见：
  常量字段值

### blue_query_state

    public static final int blue_query_state

另请参见：
  常量字段值

### blue_r1

    public static final int blue_r1

另请参见：
  常量字段值

### blue_r2

    public static final int blue_r2

另请参见：
  常量字段值

### blue_r3

    public static final int blue_r3

另请参见：
  常量字段值

### blue_r4

    public static final int blue_r4

另请参见：
  常量字段值

### blue_r5

    public static final int blue_r5

另请参见：
  常量字段值

### blue_r6

    public static final int blue_r6

另请参见：
  常量字段值

### blue_r7

    public static final int blue_r7

另请参见：
  常量字段值

### blue_r8

    public static final int blue_r8

另请参见：
  常量字段值

### blue_radiobutton_page

    public static final int blue_radiobutton_page

另请参见：
  常量字段值

### blue_radiobutton_standard

    public static final int blue_radiobutton_standard

另请参见：
  常量字段值

### blue_radiogroup

    public static final int blue_radiogroup

另请参见：
  常量字段值

### blue_search_dev_btn

    public static final int blue_search_dev_btn

另请参见：
  常量字段值

### blue_set_canbediscover_btn

    public static final int blue_set_canbediscover_btn

另请参见：
  常量字段值

### com_CloseDevice

    public static final int com_CloseDevice

另请参见：
  常量字段值

### com_baudrate_spi

    public static final int com_baudrate_spi

另请参见：
  常量字段值

### com_openDevice

    public static final int com_openDevice

另请参见：
  常量字段值

### com_port

    public static final int com_port

另请参见：
  常量字段值

### com_print_barcode

    public static final int com_print_barcode

另请参见：
  常量字段值

### com_print_bitmap

    public static final int com_print_bitmap

另请参见：
  常量字段值

### com_print_cut

    public static final int com_print_cut

另请参见：
  常量字段值

### com_print_feed

    public static final int com_print_feed

另请参见：
  常量字段值

### com_print_gs1

    public static final int com_print_gs1

另请参见：
  常量字段值

### com_print_pdf417

    public static final int com_print_pdf417

另请参见：
  常量字段值

### com_print_qr

    public static final int com_print_qr

另请参见：
  常量字段值

### com_print_rasterimg

    public static final int com_print_rasterimg

另请参见：
  常量字段值

### com_print_text

    public static final int com_print_text

另请参见：
  常量字段值

### com_print_userfont

    public static final int com_print_userfont

另请参见：
  常量字段值

### com_query_state

    public static final int com_query_state

另请参见：
  常量字段值

### com_r1

    public static final int com_r1

另请参见：
  常量字段值

### com_r2

    public static final int com_r2

另请参见：
  常量字段值

### com_r3

    public static final int com_r3

另请参见：
  常量字段值

### com_r4

    public static final int com_r4

另请参见：
  常量字段值

### com_r5

    public static final int com_r5

另请参见：
  常量字段值

### com_r6

    public static final int com_r6

另请参见：
  常量字段值

### com_r7

    public static final int com_r7

另请参见：
  常量字段值

### com_r8

    public static final int com_r8

另请参见：
  常量字段值

### com_radiobutton_page

    public static final int com_radiobutton_page

另请参见：
  常量字段值

### com_radiobutton_standard

    public static final int com_radiobutton_standard

另请参见：
  常量字段值

### com_radiogroup

    public static final int com_radiogroup

另请参见：
  常量字段值

### com_txt1

    public static final int com_txt1

另请参见：
  常量字段值

### com_txt2

    public static final int com_txt2

另请参见：
  常量字段值

### gs_ai_spi

    public static final int gs_ai_spi

另请参见：
  常量字段值

### gs_bar_height

    public static final int gs_bar_height

另请参见：
  常量字段值

### gs_basheight_spi

    public static final int gs_basheight_spi

另请参见：
  常量字段值

### gs_data

    public static final int gs_data

另请参见：
  常量字段值

### gs_hri_type_spi

    public static final int gs_hri_type_spi

另请参见：
  常量字段值

### gs_mode_width_spi

    public static final int gs_mode_width_spi

另请参见：
  常量字段值

### gs_print_but

    public static final int gs_print_but

另请参见：
  常量字段值

### gs_ret_but

    public static final int gs_ret_but

另请参见：
  常量字段值

### gs_segmentheight

    public static final int gs_segmentheight

另请参见：
  常量字段值

### gs_sepheight_spi

    public static final int gs_sepheight_spi

另请参见：
  常量字段值

### gs_type_spi

    public static final int gs_type_spi

另请参见：
  常量字段值

### menu_settings

    public static final int menu_settings

另请参见：
  常量字段值

### pdf417_appearheight_spi

    public static final int pdf417_appearheight_spi

另请参见：
  常量字段值

### pdf417_appearwidth

    public static final int pdf417_appearwidth

另请参见：
  常量字段值

### pdf417_colnum

    public static final int pdf417_colnum

另请参见：
  常量字段值

### pdf417_corgrade_spi

    public static final int pdf417_corgrade_spi

另请参见：
  常量字段值

### pdf417_data

    public static final int pdf417_data

另请参见：
  常量字段值

### pdf417_height

    public static final int pdf417_height

另请参见：
  常量字段值

### pdf417_print_but

    public static final int pdf417_print_but

另请参见：
  常量字段值

### pdf417_ret_but

    public static final int pdf417_ret_but

另请参见：
  常量字段值

### pdf417_rownum

    public static final int pdf417_rownum

另请参见：
  常量字段值

### pdf417_xSize_spi

    public static final int pdf417_xSize_spi

另请参见：
  常量字段值

### qr_boltype_spi

    public static final int qr_boltype_spi

另请参见：
  常量字段值

### qr_data

    public static final int qr_data

另请参见：
  常量字段值

### qr_language_spi

    public static final int qr_language_spi

另请参见：
  常量字段值

### qr_mode_width_spi

    public static final int qr_mode_width_spi

另请参见：
  常量字段值

### qr_posit

    public static final int qr_posit

另请参见：
  常量字段值

### qr_print_but

    public static final int qr_print_but

另请参见：
  常量字段值

### qr_ret_but

    public static final int qr_ret_but

另请参见：
  常量字段值

### raster_bold_spi

    public static final int raster_bold_spi

另请参见：
  常量字段值

### raster_data

    public static final int raster_data

另请参见：
  常量字段值

### raster_paintSize

    public static final int raster_paintSize

另请参见：
  常量字段值

### raster_print_btn

    public static final int raster_print_btn

另请参见：
  常量字段值

### raster_ret_btn

    public static final int raster_ret_btn

另请参见：
  常量字段值

### serial_button

    public static final int serial_button

另请参见：
  常量字段值

### text_HorStartingPosition

    public static final int text_HorStartingPosition

另请参见：
  常量字段值

### text_LineHeight

    public static final int text_LineHeight

另请参见：
  常量字段值

### text_StyleBold

    public static final int text_StyleBold

另请参见：
  常量字段值

### text_StyleReverse

    public static final int text_StyleReverse

另请参见：
  常量字段值

### text_StyleUnderline

    public static final int text_StyleUnderline

另请参见：
  常量字段值

### text_VerStartingPosition

    public static final int text_VerStartingPosition

另请参见：
  常量字段值

### text_alignmenttype_spi

    public static final int text_alignmenttype_spi

另请参见：
  常量字段值

### text_data

    public static final int text_data

另请参见：
  常量字段值

### text_fonttype_spi

    public static final int text_fonttype_spi

另请参见：
  常量字段值

### text_hortimes_spi

    public static final int text_hortimes_spi

另请参见：
  常量字段值

### text_print_but

    public static final int text_print_but

另请参见：
  常量字段值

### text_ret_but

    public static final int text_ret_but

另请参见：
  常量字段值

### text_vertimes_spi

    public static final int text_vertimes_spi

另请参见：
  常量字段值

### txt1

    public static final int txt1

另请参见：
  常量字段值

### usb_CloseDevice

    public static final int usb_CloseDevice

另请参见：
  常量字段值

### usb_button

    public static final int usb_button

另请参见：
  常量字段值

### usb_openDevice

    public static final int usb_openDevice

另请参见：
  常量字段值

### usb_print_barcode

    public static final int usb_print_barcode

另请参见：
  常量字段值

### usb_print_bitmap

    public static final int usb_print_bitmap

另请参见：
  常量字段值

### usb_print_cut

    public static final int usb_print_cut

另请参见：
  常量字段值

### usb_print_feed

    public static final int usb_print_feed

另请参见：
  常量字段值

### usb_print_gs1

    public static final int usb_print_gs1

另请参见：
  常量字段值

### usb_print_pdf417

    public static final int usb_print_pdf417

另请参见：
  常量字段值

### usb_print_qr

    public static final int usb_print_qr

另请参见：
  常量字段值

### usb_print_rasterimg

    public static final int usb_print_rasterimg

另请参见：
  常量字段值

### usb_print_text

    public static final int usb_print_text

另请参见：
  常量字段值

### usb_print_userfont

    public static final int usb_print_userfont

另请参见：
  常量字段值

### usb_query_state

    public static final int usb_query_state

另请参见：
  常量字段值

### usb_r1

    public static final int usb_r1

另请参见：
  常量字段值

### usb_r2

    public static final int usb_r2

另请参见：
  常量字段值

### usb_r3

    public static final int usb_r3

另请参见：
  常量字段值

### usb_r4

    public static final int usb_r4

另请参见：
  常量字段值

### usb_r5

    public static final int usb_r5

另请参见：
  常量字段值

### usb_r6

    public static final int usb_r6

另请参见：
  常量字段值

### usb_r7

    public static final int usb_r7

另请参见：
  常量字段值

### usb_r8

    public static final int usb_r8

另请参见：
  常量字段值

### usb_radiobutton_page

    public static final int usb_radiobutton_page

另请参见：
  常量字段值

### usb_radiobutton_standard

    public static final int usb_radiobutton_standard

另请参见：
  常量字段值

### usb_radiogroup

    public static final int usb_radiogroup

另请参见：
  常量字段值

### widget28

    public static final int widget28

另请参见：
  常量字段值

### widget29

    public static final int widget29

另请参见：
  常量字段值

### widget30

    public static final int widget30

另请参见：
  常量字段值

### widget31

    public static final int widget31

另请参见：
  常量字段值

### widget32

    public static final int widget32

另请参见：
  常量字段值

### widget33

    public static final int widget33

另请参见：
  常量字段值

### widget34

    public static final int widget34

另请参见：
  常量字段值

### widget35

    public static final int widget35

另请参见：
  常量字段值

### widget36

    public static final int widget36

另请参见：
  常量字段值

### widget37

    public static final int widget37

另请参见：
  常量字段值

### widget38

    public static final int widget38

另请参见：
  常量字段值

### widget39

    public static final int widget39

另请参见：
  常量字段值

### widget40

    public static final int widget40

另请参见：
  常量字段值

### widget41

    public static final int widget41

另请参见：
  常量字段值

### widget42

    public static final int widget42

另请参见：
  常量字段值

### widget43

    public static final int widget43

另请参见：
  常量字段值

### widget44

    public static final int widget44

另请参见：
  常量字段值

### widget45

    public static final int widget45

另请参见：
  常量字段值

### widget46

    public static final int widget46

另请参见：
  常量字段值

### widget47

    public static final int widget47

另请参见：
  常量字段值

### widget48

    public static final int widget48

另请参见：
  常量字段值

### widget49

    public static final int widget49

另请参见：
  常量字段值

### widget55

    public static final int widget55

另请参见：
  常量字段值

### widget56

    public static final int widget56

另请参见：
  常量字段值

### wifi_add_wifi

    public static final int wifi_add_wifi

另请参见：
  常量字段值

### wifi_button

    public static final int wifi_button

另请参见：
  常量字段值

### wifi_connect_network

    public static final int wifi_connect_network

另请参见：
  常量字段值

### wifi_disconnect_wifi

    public static final int wifi_disconnect_wifi

另请参见：
  常量字段值

### wifi_lvDevices

    public static final int wifi_lvDevices

另请参见：
  常量字段值

### wifi_print_barcode

    public static final int wifi_print_barcode

另请参见：
  常量字段值

### wifi_print_bitmap

    public static final int wifi_print_bitmap

另请参见：
  常量字段值

### wifi_print_cut

    public static final int wifi_print_cut

另请参见：
  常量字段值

### wifi_print_feed

    public static final int wifi_print_feed

另请参见：
  常量字段值

### wifi_print_gs1

    public static final int wifi_print_gs1

另请参见：
  常量字段值

### wifi_print_pdf417

    public static final int wifi_print_pdf417

另请参见：
  常量字段值

### wifi_print_qr

    public static final int wifi_print_qr

另请参见：
  常量字段值

### wifi_print_rasterimg

    public static final int wifi_print_rasterimg

另请参见：
  常量字段值

### wifi_print_text

    public static final int wifi_print_text

另请参见：
  常量字段值

### wifi_print_userfont

    public static final int wifi_print_userfont

另请参见：
  常量字段值

### wifi_printer_ip

    public static final int wifi_printer_ip

另请参见：
  常量字段值

### wifi_query_state

    public static final int wifi_query_state

另请参见：
  常量字段值

### wifi_r1

    public static final int wifi_r1

另请参见：
  常量字段值

### wifi_r2

    public static final int wifi_r2

另请参见：
  常量字段值

### wifi_r3

    public static final int wifi_r3

另请参见：
  常量字段值

### wifi_r4

    public static final int wifi_r4

另请参见：
  常量字段值

### wifi_r5

    public static final int wifi_r5

另请参见：
  常量字段值

### wifi_r6

    public static final int wifi_r6

另请参见：
  常量字段值

### wifi_r7

    public static final int wifi_r7

另请参见：
  常量字段值

### wifi_r8

    public static final int wifi_r8

另请参见：
  常量字段值

### wifi_radiobutton_page

    public static final int wifi_radiobutton_page

另请参见：
  常量字段值

### wifi_radiobutton_standard

    public static final int wifi_radiobutton_standard

另请参见：
  常量字段值

### wifi_radiogroup

    public static final int wifi_radiogroup

另请参见：
  常量字段值

### wifi_set_ip

    public static final int wifi_set_ip

另请参见：
  常量字段值

构造方法详细信息

### R.id

    public R.id()

概述 | 软件包 | 类 | 使用 | 树 | 已过时 | 索引 | 帮助
上一个类 下一个类 | 框架 无框架
摘要： 嵌套 | 字段 | 构造方法 | 方法 | 详细信息： 字段 | 构造方法 | 方法